Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2023 г. 
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

	На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.


І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”

            Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.
            Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек. 
            Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.
            Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.
            В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречиствателна способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.
	За периода 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г. (летен сезон) са извършени 177 пробонабирания на ФПЧ10. Няма отчетени превишения на средноденонощната норма.







РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.
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	През месец април 2023 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Не са отчетени превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3

                                                                                                                                               м. април 2023 г.
	 

            През м. май 2023 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10 без регистрирани превишения на средноденонощната норма.

  μg/m3

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 м. май 2023 г.
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            През м. юни 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишение на средноденонощната норма през месеца.

  μg/m3

                                                                                                                                                  м. юни 2023 г.
         
            През м. юли 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишение на средноденонощните норми през месеца.
 
             μg/m3


                                                                                                                                                   м. юли 2023 г.
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	През м. август 2023 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, без превишение на средноденонощните норми през месеца.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     μg/m3

                                                                                                                                              м. август 2023 г.


            През последния месец от разглеждания период са извършени 29 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Не са констатирани превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3

  
                 
                                                                                                                                 м. септември 2023 г.
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	 Концентрациите на ФПЧ10  през летния сезон на 2023 г. в гр. Монтана не превишават в нито един случай законоопределената средноденонощна норма. Прилагането на мерките в „Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.“ за учестено миене и оросяване на улиците на града дават положителен ефект за минимизиране на замърсяването на атмосферата с фини прахови частици.
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ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН 2

	Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин 2 е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).
            В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек. 
            Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.
            Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.
            Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.
            Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.
	За периода 01.04.2023 г. ÷ 30.09.2023 г. (летен сезон) са извършени 164 пробонабирания на ФПЧ10, от които само 1 (един) брой е над средноденонощната норма. 
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	През месец април 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирано е 1 (едно) превишение на средноденонощната норма.
  μg/m3

                                                                                                                                               м. април 2023 г.
	 

            През м. май 2023 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10. Не са регистрирани превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3


                                                                                                                                                             
                                                                                                                                              м. май 2023 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. юни 2023 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма регистрирани превишения на средноденонощната норма.

  μg/m3

                                                                                                                                                  м. юни 2023 г.
         

            През м. юли 2023 г. при извършените 19 пробонабирания не са отчетени превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10.
 
                                                                                                                                                              м. юли 2023 г.  μg/m3
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	През месец август 2023 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3

            
                                                                                                                                              м. август 2023 г.


            През м. септември 2023 г. са извършени 25 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Превишения на средноденонощната норма не са констатирани.
  μg/m3

  
                                                                                                                             м. септември 2023 г.
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                  През летния сезон на 2023 г. в гр. Видин е регистрирано само едно превишение на средноденонощната норма на ФПЧ10. Отчита се положителна и трайна тенденция към устойчиво намаление на броя на превишенията и стойностите на средноденонощните концентрации на замърсителя през последните няколко години.
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РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2023 г.
ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	29.7	20.8	22.1	25.6	23.8	21.7	29.2	27.3	34.200000000000003	31.5	14.1	12.5	14.7	21.6	27.7	11.4	15.5	16.600000000000001	27.2	24.9	27.7	28.4	29.2	26.2	15.4	16.600000000000001	18.7	20.2	16.100000000000001	22.5	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	28.1	14.1	26.2	17.399999999999999	28.3	15.2	14.1	15.1	24.8	29.1	22.9	19.100000000000001	18.5	19.3	15.7	22.4	21.7	24.1	29.8	20.9	25.2	27.2	30.3	34.299999999999997	19.600000000000001	30.6	14.1	16.100000000000001	18.3	24.6	37.799999999999997	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	16.2	20.2	22.3	24.4	11.5	23.7	30.6	32.700000000000003	25.5	14.7	16.399999999999999	11.8	32.6	36.200000000000003	38.4	20.100000000000001	22.5	22.4	21.8	22.4	31.6	23.2	35.700000000000003	32.6	39.9	36.4	33.700000000000003	31.1	28.7	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35.700000000000003	8	18.43	10.199999999999999	11.09	21.97	58.13	46.39	40.22	27.34	17.649999999999999	16.079999999999998	22.59	32.590000000000003	13.59	20.88	27.18	20.96	25.72	24.65	24.96	27.06	24.29	35.01	24.66	15.61	18.7	21.11	30.21	22.32	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	20.99	19.59	26.66	21.96	18.02	21.12	23.14	31.35	18.03	18.11	16.2	21.14	19.34	29.37	27.02	31.72	29.37	21.95	25.84	26.06	28.02	23.86	27.45	26.63	24.15	22.55	20.41	24.9	27.93	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	26.64	32.18	23.74	18.47	19.239999999999998	23.37	26.19	29.07	29.86	27.39	21.15	33.51	16.690000000000001	18.61	25.75	23.98	15.95	22.74	24.35	30.51	20.13	37.409999999999997	38.409999999999997	40.93	29.86	16.68	22.41	32.1	18.43	16.04	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	24.61	35.21	15.99	25.4	36.82	23.94	26.87	17.41	10.72	18.05	32.880000000000003	37.42	37.07	20.48	33.25	18.5	17.059999999999999	28.67	17.13	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	17.149999999999999	24.28	18.27	27.87	24.3	13.18	10.42	20.39	14.25	19.170000000000002	15.34	12.7	16.850000000000001	25.72	37.1	35.11	31.41	35.020000000000003	40.89	37.549999999999997	33.19	35.72	39.93	38.18	29.15	31.24	31.86	36.75	47.26	27.43	20.6	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	27.29	29.95	23.36	17.52	17.3	30.88	44.17	48.76	35.56	28.25	32.9	35.520000000000003	40.98	44.48	31.08	25.8	21.46	20.32	31.67	24.35	31.61	36.880000000000003	46.94	41	35.08	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21.4	17.5	25.3	14.7	23.8	32.9	30.7	36.1	31.8	24.2	12.6	14.3	20.9	34.9	25.9	12.4	16.100000000000001	20.8	18.899999999999999	24.6	16.7	18.899999999999999	17.3	19.100000000000001	20.9	17.8	25.6	14.9	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	24.1	22.1	25.2	20.100000000000001	22.6	20.2	18.399999999999999	21.9	19.600000000000001	18.2	21.6	23.1	32.200000000000003	24.6	17.5	16.399999999999999	20.5	22.4	18.7	20.5	19.8	22.7	12.8	17.8	30.6	25.4	19.899999999999999	16.100000000000001	20.7	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	16.7	15.9	12.2	14.7	17.7	19.2	21.8	29.3	19.899999999999999	17.899999999999999	19.8	22.1	16.100000000000001	14.9	17.2	16.8	15.9	14.8	16.3	18.7	26.6	21.8	24.1	26.1	16.899999999999999	15.3	17.600000000000001	16.5	15.4	17.2	
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