Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2021-2022 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

	На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са разположени два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10.


І. ПУНКТ „РИОСВ – МОНТАНА”

            Пункт „РИОСВ – Монтана” е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина” (564 м). Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната характеристика на града.
            Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек. 
            Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града.
            Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха зависи от особеностите на мястото (надморска височина и релеф), състояние на почвата и наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум през зимата (януари - 86%) и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.
            В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречистваща способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха.
	За периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. (зимен сезон) са извършени 178 пробонабирания на ФПЧ10, от които 40 броя са над средноденонощната норма. 






РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През месец октомври 2021 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, при което са констатирани 3 (три) броя превишения на средноденонощната норма.
  μg/m3

                                                                                                                                                
                                                                                                                                               м. октомври 2021 г.
	
 

            През м. ноември 2021 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 11 (единадесет) броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 м. ноември 2021 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 

            През м. декември 2021 г. са извършени 28 пробонабирания по показател ФПЧ10, като в 5 (пет) броя от дните са установени превишения на средноденонощната норма. 
  μg/m3



                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      м. декември 2021 г.
         

            През м. януари 2022 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 6 (шест) броя от дните. 
   μg/m3



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        м. януари 2022 г.

 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


                През м. февруари 2022 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 7 (седем) броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              м. февруари 2022 г.


          През последния месец от разглеждания период са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 8 (осем) броя от дните. 
  μg/m3

  
                                                                                                                                                  м. март 2022 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


	Положителната тенденция на намаляване на броя на превишенията на средно-денонощните концентрации на ФПЧ10 през последните няколко зимни сезона продължава, видно и от приложената таблица.


ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10
КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ)
В ПУНКТ РИОСВ-МОНТАНА

 2012/2013 г.    2013/2014 г.    2014/2015 г.     2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021г.    2021/2022г.      
  70.0%         74.7%         72.9%         54.8%        55.6%        51.1%        48.0%        34.6%        29.9%        22,5%                 
                                                                                          


		
                Залегналите в плана за действие мерки и дейности в „Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.“ в по-голямата си част се изпълняват. От мярката за подмяна на отоплителните уреди и преминаване към използването на нискоемисионни и алтернативни горива за отопление в битовия сектор по програма LIFE към края на 2021 г. в гр. Монтана са се възползвали 209 броя домакинства. Във връзка с осигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  община Монтана стартира изпълнението на идентична мярка.









	




РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 



ІІ. АВТОМАТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ВИДИН 

	Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).
            В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек. 
            Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.
            Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.
            Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.
            Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.
	За периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. (зимен сезон) са извършени 178 пробонабирания на ФПЧ10, от които 38 броя са над средноденонощната норма. 

	











РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. октомври 2021 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 6 (шест) броя от дните.
  μg/m3

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  м. октомври 2021 г.
	 


            През м. ноември 2021 г. са извършени 26 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма има в 10 (десет) броя от дните. 
  μg/m3

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                            м. ноември 2021 г.


РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. декември 2021 г. са извършени 31 пробонабирания, от които средноденонощната норма за ФПЧ10 е превишена в 5 (пет) броя от дните.
μg/m3

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             м. декември 2021 г.
         

            През м. януари 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, като в 3 (три) броя от дните са установени превишения на средноденонощната норма. 
 
                                                                                                                                                  μg/m3

                                                                                                                                        м. януари 2022 г.      
 
                                                         	
РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 


            През м. февруари 2022 г. са извършени 28 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма са регистрирани в 5 (пет) броя от дните.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     μg/m3

                                                                                                                                              м. февруари 2022 г.


            През последния месец от разглеждания период са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишенията на средноденонощната норма са констатирани в 9 (девет) случая.
  μg/m3

  	
         

                                                                                                                                                м. март 2022 г.
                                                                                                                                           
 РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10

	
             В град Видин няма изградена газопреносна мрежа и в бита за отопление се използват основно дърва и въглища, което предопределя замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици през есенно-зимния период на годината. През последните няколко есенно-зимни сезони се забелязва трайна положителна тенденция към намаление на броя на превишенията на ФПЧ10. 
 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ ПРЕВИШЕНИЯ НА СРЕДНОДЕНОНОЩНАТА НОРМА НА ФПЧ10 
КЪМ БРОЯ ВЗЕТИ ПРОБИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (М. ОКТОМВРИ – М. МАРТ) 
В ПУНКТ АИС-ВИДИН

2012/2013 г.    2013/2014 г.     2014/2015 г.    2015/2016 г.    2016/2017г.    2017/2018г.     2018/2019г.     2019/2020г.     2020/2021 г.    2020/2021 г.    
  69.8%        78.4%          75.8%        70.5%         60.0%        38.5%        57.0%        41.0%        33,3%        21,3%   
                                                                                         


              Последните няколко години изпълнението в пълен обем на мерките в общинската програма за КАВ от община Видин води до постоянно намаление на броя на превишенията на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 през есенно-зимния сезон. Възможностите за привеждане на замърсяването в съответствие със законоустановените норми е значително ограничено поради отсъствието на изградена газопреносна мрежа и са насочени основно към подмяна на отоплителните уреди с по икономични такива и използване на електроенергия и пелети от битовите потребители.
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        РИОСВ – Монтана, ул. „Ю. Ирасек” № 4, 2022 г.
ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	43.1	30.3	44.9	23.2	34.9	37.9	33.299999999999997	58.5	56.7	47.3	38.6	36.6	29.9	33.1	47.5	38.700000000000003	33.4	27.5	34	28.2	22.5	49.1	72.099999999999994	54.7	56.2	43.1	33.200000000000003	47.1	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	39.799999999999997	44.2	37.799999999999997	62.9	52.8	24.3	33.5	34.4	31.5	40.4	34.5	35.9	58.3	41.4	54.5	46.7	23.8	45.9	22.7	17.2	24.7	18.5	31.7	33.4	64.5	42.8	21.2	36.299999999999997	22.4	52.4	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	34.1	24.4	22.2	57.3	25.8	55.5	27.1	20.9	24.8	39.6	57.6	41.9	43.2	82.3	77.099999999999994	57.7	66.099999999999994	23.2	49.6	34.299999999999997	24.2	26.8	18.399999999999999	21.2	42.7	41.5	19.600000000000001	21.6	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25.2	21.6	26.3	53.9	47.1	26.3	24.2	51.3	50.5	27.4	31.2	29.8	36.9	52.7	41.8	44.9	29.8	32.4	49.3	51.2	50.9	57.7	25.8	29.6	43.8	40.9	28.5	40.4	48.3	39.299999999999997	54.5	



2012/2013г.	2013/2014г.	2014/2015г.	2015/2016г.	2016/2017г.	2017/2018г.	2018/2019г.	2019/2020г.	2020/2021	2021/2022г.	70	74.7	72.900000000000006	54.8	55.6	51.1	48	34.6	29.9	22.5	


ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	21.7	23.7	31	59.1	49	47.7	53.3	48.1	37.1	45.8	37	19.600000000000001	25.5	26.9	19.899999999999999	18.3	35.299999999999997	28.5	41.8	45.9	53.2	60.4	24.1	26.3	31	40.1	46.3	45.5	57.3	59.6	46.8	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	53.9	48.5	31.3	67	93.8	21.7	42.5	36.9	24.4	23.2	59.9	57.1	43.6	38.299999999999997	27.9	24	45.5	75.2	54.3	38.9	37.9	52.1	76.5	83.1	30.5	18.2	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	22	60.5	38.299999999999997	26.2	42.9	35.6	17.2	28.9	70.099999999999994	49	33.4	10.4	18.100000000000001	28.4	29.3	36.4	17.2	14.3	18.3	17.8	17.7	24.9	67.599999999999994	53.3	4.7	33.6	26.9	36	40.5	56.1	22.3	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	21.1	40.1	38	55.9	90.8	34.700000000000003	34.200000000000003	36.9	23.6	47.5	35.1	35.200000000000003	37.4	26.2	24.7	34.9	24	19.100000000000001	37.299999999999997	49.7	21.7	14.8	15.4	36	35.6	37.700000000000003	27	20.5	18.600000000000001	23.5	60.8	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	38.14	26.77	18.71	37.869999999999997	38.880000000000003	32.840000000000003	67.97	16.21	18.62	43.17	30.68	25.5	30.53	39.659999999999997	51.81	63.55	75.33	18.829999999999998	35.21	27.89	36.67	23.07	17.34	23.76	36.49	53.24	27	32.270000000000003	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	27.04	28.52	29.91	43.21	56.69	38.07	29.66	37.090000000000003	42.99	31.5	31.32	39.409999999999997	27.5	46.68	52.65	67.05	42.93	40.28	37.380000000000003	43.11	50.65	56.73	49.42	43.34	52.55	48.93	36.94	48.57	101.7	60.27	72.88	



2012/2013г.	2013/2014г.	2014/2015г.	2015/2016г.	2016/2017г.	2017/2018г.	2018/2019г.	2019/2020г.	2020/2021г.	2021/2022г.	69.8	78.400000000000006	75.8	70.5	60	38.5	57	41	33.299999999999997	21.3	


ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	26.5	18.7	24.3	34.1	36.700000000000003	28.8	29.6	24.8	12.8	26.6	20.3	16.100000000000001	41.6	12.8	16.600000000000001	21.6	42.8	30.9	29.1	46.5	34.299999999999997	38.200000000000003	18.8	14.7	27.5	54.1	39.299999999999997	60.5	62.6	39.4	44.1	



ФПЧ 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	52.4	34.799999999999997	34.299999999999997	63.3	70.599999999999994	36.299999999999997	40.1	36.799999999999997	21.5	24.4	62.2	79.8	55.6	34.200000000000003	51.6	48.5	43.6	31.1	19.8	26.6	53.8	74.099999999999994	27.8	38.200000000000003	73.7	39.700000000000003	46.8	31.4	41.7	57.6	
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